**公开询价**

**邀请通知书**

**项目名称：深圳会展中心分类垃圾桶采购项目**

**深圳会展中心管理有限责任公司**

**二零二壹年六月**

**目 录**

[**第一部分：公开询价项目要求** 1](#_Toc73020214)

[一、 **单位名称** 1](#_Toc73020215)

[二、 **单位地址** 1](#_Toc73020216)

[三、 **项目名称** 1](#_Toc73020217)

[**四、 项目简介** 1](#_Toc73020218)

[**五、 实施地点** 1](#_Toc73020219)

[**六、 报名方式及截止时间** 1](#_Toc73020220)

[**七、 响应文件递交截止时间、编制形式、递交方式及注意事项** 2](#_Toc73020221)

[**八、 联系人与联系方式** 2](#_Toc73020222)

[**九、 询价结果通知** 2](#_Toc73020223)

[**十、 特别说明** 2](#_Toc73020224)

[**十一、 项目要求及数量** 3](#_Toc73020225)

[**第二部分：询价流程** 14](#_Toc73020236)

[**十二、 询价流程** 14](#_Toc73020237)

[**第三部分：评审办法** 15](#_Toc73020238)

[**十三、** 15](#_Toc73020239)

[**(一)** **完整性和符合性检查** 15](#_Toc73020240)

[**(二)** **询价及评审** 16](#_Toc73020241)

[**第四部分：响应文件说明** 17](#_Toc73020242)

[**十四、 被邀请供应商应递交的报价清单和响应文件** 17](#_Toc73020243)

[**第五部分：参考附件** 18](#_Toc73020244)

[附件1：**报价一览表** 18](#_Toc73020245)

[附件2：技术规格响应/偏离表 19](#_Toc73020246)

[附件3：商务条款响应/偏离表 20](#_Toc73020247)

[附件4：法定代表人证明书 21](#_Toc73020248)

[附件5：法人授权委托证明书 22](#_Toc73020249)

[附件6：经营业绩一览表 23](#_Toc73020250)

[附件7：售后服务承诺书 24](#_Toc73020251)

[附件8：履约情况及社会信誉承诺书 25](#_Toc73020252)

**第一部分：公开询价项目要求**

1. **单位名称**

深圳会展中心管理有限责任公司（以下简称“采购人”）

1. **单位地址**

深圳市福田区福华三路 深圳会展中心

1. **项目名称**

深圳会展中心分类垃圾桶采购项目（以下简称“本项目”）

1. **项目简介**

《深圳市生活垃圾分类管理条例》于9月1日开始实施。为进一步完善垃圾分类管理要求和提升我司对外形象，我司根据《深圳市生活垃圾分类管理条例》要求于2021年制定分类垃圾桶经营投资采购计划，拟采购符合深圳市垃圾分类标准的分类垃圾桶（二分类桶、三分类、四分类桶），主要固定摆放在展馆红线范围的公共区域，原展馆内的部分垃圾桶重新制作分类标识张贴后继续使用。采购人拟采用“公开询价”的方式选定本项目合作定点供应商，项目具体要求及数量详见本通知书第十一、十二项。

1. **实施地点**

深圳市福田区福华三路111号深圳会展中心

1. **报名方式及截止时间**

有意向参与本项目的供应商请于2021年6月28日17时整前（北京时间），将报名文件的**盖章扫描件**发送至采购联系人传真或邮箱并致电确认。逾期报名的（以电子邮件送达时间为准）将不予接受。

1. **响应文件递交截止时间、编制形式、递交方式及注意事项**

响应文件应在2021年6月29日12时整前（北京时间），以**加密PDF文档**形式（不含密码）发送至采购联系人邮箱并致电确认。

**注意事项：**

1. 为便于开标时的解密操作，响应文件（PDF格式）建议采用常用的压缩加密方式，如 (\*.rar)、(\*.zip)等压缩格式。
2. 请参加单位授权代表熟记文件密码详情，并在开标时间开始后15分钟内发送密码至采购联系人邮箱（为确保开评标工作的保密性并兼顾效率， 密码早发、晚发的，均作废标处理）。
3. 所有需要加盖公章的页面均须加盖公章，要求签名之处须有相应的亲笔手写签名或法定有效的私章。
4. **联系人与联系方式**

联系人:刘女士 电子邮箱:1771389354@qq.com 电话:0755-82848826 传真：0755-82848694

1. **询价结果通知**

本项目询价结果以采购人签发的“中选通知书”为准，并在深圳市属国企阳光采购服务平台（[cgpt.sotcbb.com](https://cgpt.sotcbb.com/index.jsp)）上同步公示。

1. **特别说明**
2. 参加单位必须具备开展视频会议所需的基本网络设备及网络环境。参加单位应自行承担因不具备上述条件或网络环境不佳而导致的无法按要求正常参与本项目公开询价工作的后果，亦不得因此对本项目公开询价结果提出异议。
3. 本项目涉及的所有往来资料文件均需通过本单位报名回函上指定的电子邮箱发送和接收，否则可能导致文件不被接收的不利后果。
4. **项目要求及数量**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **（一）商务需求** | | | |
| **序号** | **需求名称** | **需求说明** | **偏离选项** |
| 1 | 资格要求 | （1）参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业（企业营业执照经营期限处于有效期内）。企业能独立承担民事责任。提供企业营业执照复印件（复印件加盖参加单位公章）。  (2)参加单位须提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）公示的企业信息打印件并加盖参加单位公章。企业公示信息应含注册资金及经营范围信息，且无未改正的经营异常信息，无严重违法失信记录。  (3)参加单位提供2019年1月1日至采购公告发布之日（以合同签订时间为准）的垃圾桶销售合同（不少于三份），业绩累计总和不低于30万元，提供业绩合同关键页复印件加盖参加单位章公章，合同关键页包含但不限于项目名称、业主方名称、合同主要内容、合同金额、签订时间、甲乙双方盖章等信息。参加单位需自行汇总合同清单中各合同金额。  (4)本项目不接受联合体投标，不可转包或非法分包。  （5）参加询价的代表必须是单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书的人员。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，各证明书须加盖公章，身份证原件备查）。 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | 1、根据《分类垃圾桶采购清单》内容，填写《报价一览表》（见附件4），本项目报价需含总价及分项报价。  2、本项目为包干总价合同，报价以人民币为结算币种，报价包含所有增值税，产品成本、合理利润、厂家附送配件、包装、运输、调试、培训、售后服务等完成全部内容的费用。  3、本次公开询价费用由参加单位自理。 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 | 本项目总控制金额为30万元（含增值税），超过上述控制金额视为无效报价。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款要求及违约金 | 1、中选单位将产品卸货至采购人指定地点并最终验收合格后支付合同总金额的95%；剩余5%合同款项留作质保金，于质保期结束无任何质量问题支付  2、中选单位逾期未交付货物的，中选单位应按逾期交货总额每日千分之五向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，采购人有权解除本合同。中选单位因逾期交货或因其他违约行为导致采购人解除合同的，中选单位应向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由中选单位继续承担赔偿责任。  3、具体支付事宜以合同条款约定为准。 | 不可偏离 |
| 5 | 交货期 | 交货期为合同签订后45个日历日。 | 不可偏离 |
| 6 | 验收 | 1. 采购人对中选单位提交的货物依据公开询价采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、材质、说明书符合中标方采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人需在七个工作日内验收。  2. 中选单位交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 | 不可偏离 |
| 7 | 质保期 | 中选单位需承诺所提供的各类分类垃圾桶最少保用5年以上，本项目质量保修期为2年，自验收合格之日起计。质量保修期内出现质量问题中选单位应无条件更换或维修，质量保修期内配件维修更换费用由中选单位承担。质量保修期结束后双方可协商维护保养费用。 | 不可偏离 |
| 8 | 其他要求 | 1、参加单位在深圳市或广东省内具有的售后服务点或仓库，参加单位有备件库和售后服务人员。需要提供在深圳市或广东省内备件库或售后服务点（如备件库与售后服务点地址相同的需说明清晰）详细地址及售后服务联系电话。  2、参加单位必须提交以下资料：  （1）参加单位自有工厂或代理品牌制造工厂简介（包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等）。参加单位生产或经营场所自有产权证明或租赁合同复印件加盖参加单位公章；  （2）参加单位需提供100L、120L、240L和660L塑料垃圾需提供第三方行业内专业的检测机构出示的产品检测报告且报告中需包含阻燃成分和产品质量的检测报告。  3、交货验收时提交产品合格证书等有关证书，以及产品的检测合格证。  4、中选单位在接到采购人维修或保养通知后2小时内要做出服务响应，经双方确定维修或保养时间后4小时内必需到现场维修或保养。  5、中选单位交货之前必须提供供货样品给采购人审定，审定内容包括所有垃圾桶表面标识（包括中文和英文字体、图案、图案规格、垃圾桶标识的颜色必须符合深圳市垃圾分类要求）及制作工艺，经审定确认后方可批量生产供货产品，审定如未通过，采购人有权拒绝收货，如按采购人提出的要求更换后仍不能达到采购人要求，采购人有权停止采购。由此造成的损失由中选单位自行承担。 | 不可偏离 |
| **（二）技术/服务需求** | | | |
| **序号** | **需求名称** | **需求说明** | **偏离选项** |
| 1 | 四类箱（可回收垃圾桶、其他垃圾桶、厨余垃圾桶及有害垃圾桶） | 1、304不锈钢垃圾桶外表要求花纹一致，表面整洁平整，均匀无明显拼接焊接痕迹，产品表面上无明显凹痕或凸痕。确保产品表面应平滑、光泽度符合国家相关规范的要求，所有板块外边缘锋利尖角、切口应做磨边圆滑处理，界限应平直、不能有毛刺、锯齿、尖角等易割手伤人的缺陷。垃圾桶长度与宽度尺寸要准确，对角线误差不超过 0.5 毫米，不锈钢面板厚度为 2. 0mm ; 内胆厚度 1.0mm ，内胆表面光滑平整,外观不能偏离304成品不锈钢垃圾桶外观缺陷要求（见附件）。  2、材质：外壳304不锈钢拉丝面板，内桶304不锈钢；不锈钢面板原色，不锈钢垃圾桶为一体成型，垃圾投放口带自动复位挡板，避免异味溢出及垃圾外露，桶的背后或侧边开有方便取出内桶的窗口，窗口上需要安装固定锁。分类标志图案采用丝网印刷，鲜艳清晰，提升垃圾投放准确，投放口使用轻巧方便，表面光滑平整安全不割手。  3、每个304不锈钢垃圾桶为独立个体，非连体组合成，每单个桶可以与其他桶独立组合。  4、四类箱（固定摆放,厨余垃圾、可回收、其他及有害垃圾，单桶规格不小于83.5cm\*34cm\*34cm （±5mm） | 不可偏离 |
| ２ | 二类垃圾箱（可回收垃圾桶、其他垃圾桶） | 1、材质：二类垃圾桶外壳为304不锈钢，304 不锈钢拉丝面板+表面哑光喷涂，内桶304不锈钢；颜色：箱体深灰部分Pantone10c，图标Pantone3c，不锈钢面板原色、非连体式，每个桶可独立组合。  2、304不锈钢垃圾桶的外径不小于80cm\*35cm\*91cm，内桶内径不小于34cm\*34cm\*60cm （±5mm）。  3、二类分类垃圾桶的颜色应与福田中心区统一（详见会展中心展周边市政道路上的可回收和其他垃圾桶的颜色）。 | 不可偏离 |
| 3 | 三类箱120L(厨余垃圾桶、可回收垃圾桶和其他垃圾桶) | 1、120升垃圾桶外形尺寸为长：550mm，宽：475mm；高：980mm（±5mm）  2、桶的重量为单桶体≥6.30kg（不含盖子、轮子、轴等配件重量）；总重量≥10kg，桶盖≥0.7kg。  3、桶体及桶盖材料：采用高密度聚乙烯(HDPE)全新料一次性注塑成，外表光滑，无接缝，具有耐腐蚀，耐硫酸，并有足够的机械强度和良好的冲击韧性，原料中添加专业配方的阻燃母料，使用产品具有阻燃功能，桶盖把手处有三道加强筋，桶体壁厚：≥3.5mm  4、桶盖与桶身把手之间2个连接销子。桶体与把手位置设有8条加强筋连接。  5、垃圾桶提升处裙边内部设有网状双一边加强筋，能够确保塑料垃圾桶和翻桶架(后压车配套装置)在衔接作业时的紧密结合。  6、垃圾桶底部蜂蜗状设计，有10枚以上钢制耐磨钉，减少垃圾桶底部与地面的摩擦。  7. 脚踏翻盖机构应采用金属构件，坚固耐用，使用次数≥10000次。盖子翻起角度：60º≦开启角度<90º。  （三类垃圾桶用于餐饮广场固定摆放使用120L）。  8、轮轴：滚轮直径为200mm，材料为实心中碳钢材，并做防腐处理。橡胶轮：内圈聚乙烯，外圈橡胶。轮子不易积脏物，推行方便、顺畅，平稳无噪音。  9、每个桶的颜色必须按深圳市垃圾分类标准要求采购。 | 不可偏离 |
| 4 | 餐饮垃圾收集箱（可回收垃圾桶、其他垃圾桶）二类桶 | 1、100L餐饮垃圾收集二类桶：每个桶外形尺寸为长：470mm，宽：470mm；高：6500mm（±5mm）， (不含托盘高) 桶体壁厚：≥3.5mm,需要配备桶盖防止异味溢出。  2、桶体及桶盖材料：采用高密度聚乙烯(HDPE)全新料一次性注塑成型，无接缝，具有耐腐蚀，耐酸碱，并有足够的机械强度和良好的冲击韧性，原料中添加专业配方的阻燃母料，使产品具有阻燃功能。  3、该桶需要两个桶组合，通过带轮托盘把两桶固定在一起用于收集垃圾使用，托盘上的固定安装万向静音轮带有锁死功能，垃圾桶带扶手有防侧翻功能。  4、每个桶的颜色必须按深圳市垃圾分类标准要求采购。 | 不可偏离 |
| 5 | 240L垃圾桶（其它垃圾桶） | 1、容积为240升，实际容积允许偏差-5%（含）～+5%（含）。  2、参考尺寸：  240L：高度107cm，宽度57.5cm，长度72cm（±10mm）；  3、额定载重：240升为150KG。  4、容器壁厚：240升壁厚≧5.0毫米，桶盖壁厚≧3.5毫米（允许偏差-5%（含）～+5%（含），桶身（不含其他）净重11KG 以上。  5、桶体及桶盖材料：采用高密度聚乙烯(HDPE)全新料一次性注塑成型，无接缝，具有耐腐蚀，耐酸碱，并有足够的机械强度和良好的冲击韧性，原料中添加专业配方的阻燃母料，使产品具有阻燃功能 ，添加剂含量＜5%；所用材料必须是优质产品，或不低于其品质的产品。  6、具有较好的气密性。耐腐蚀，耐磨。易清洗。  7、有足够的机械强度和良好的冲击韧性，符合《塑料垃圾桶通用技术条件（CJ/T280-2008）》6.6款要求。低温-40℃气温下，外观无变化；维卡软化温度≥110℃。  8、产品正常使用不少于6年。材料抗褪色能力应保证5年（室外）不褪色。  9、轮轴：滚轮直径为200mm，材料为实心中碳钢材，并做防腐处理。橡胶轮：内圈聚乙烯，外圈橡胶。轮子不易积脏物，推行方便、顺畅，平稳无噪音。  10、 脚踏翻盖机构应采用金属构件，坚固耐用，使用次数≥10000次。盖子翻起角度：60º≦开启角度<90º。  11、吊挂部位加固，吊挂次数≥3650次。  12、盖子需有防噪音装置，放下冲力小，噪音小。  13、桶身与把手链接设有纵向加强筋8条。  14、桶的外形美观，表面应光滑平整，色泽均匀，不应有波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂痕，无明显异臭。合同签订前，经采购人确认无误后，方可按批次生产并交付。  15、中选单位所提供的货物需按照采购人要求印刷文字图案等内容，垃圾桶上须有生产企业名称、出厂年月（模具钢印）。且分类标识须同时印刷在桶体的正面。  16、为了保障垃圾桶和清运车能够更好的配合使用，垃圾桶挂车部分采用双层网状结构，挂车部分沿口高度65mm。  17、每个桶的颜色必须按深圳市垃圾分类标准要求采购。 | 不可偏离 |
| 6 | 660L垃圾桶（其他垃圾桶） | 1.规格尺寸：L1410\*W760\*H1220（±5mm）  2、桶的重量：单桶净重量≥26kg，总重量≥46.3kg （注：净重量只包含桶身，不包括滚轮、轮轴、铰 链等零部件重量。）  3、设计结构：  （1）符合国家城镇建设行业CJ/T280-2008 《塑料垃圾桶通用技术条件》标准要求。  （2）型式：660L移动式塑料垃圾桶，包括桶身、桶盖、铰链、手柄、滚轮及轮轴。  （3）额定容积：660L  （4）桶盖，新型盖，桶盖总体规格尺寸：L1170\*W740\*H115 （±5mm），小盖：L350\*W350 （±5mm）方便于生活垃圾的投放，开启方式：手开式。  特点：盖中盖，更便利投放垃圾。  （5）桶身及桶盖采用100%高密度聚乙烯（HDPE）原生料一次性注塑成型，塑料垃圾桶表面光滑平整、色泽均匀、耐腐蚀且具有良好的冲击韧性，原料中添加专业配方的阻燃母料，使用产品具有阻燃功能。  （6）塑料垃圾桶抗冷热、抗老化、抗褪色等理化性能稳定，原材料中添加4%德国巴斯夫高质量防紫外线原料及抗老 化剂、阻燃母料等，颜料色素占5%以确保塑料桶颜色保持鲜艳耐久不褪色长达6年。  （7）桶身壁厚≥6.35mm，桶底壁厚≥6.06mm，桶盖壁厚≥4.08mm，加强筋壁厚  （8）桶盖配有加强筋，加强筋厚度达到≥4.87mm；桶盖与桶身之间采用整体一条不锈钢链接，以增强链接处的牢固度与使用寿命。桶体两侧设计把手方便垃圾桶的移动，把手与桶体采用一体注塑成型，无焊接、无缝隙,增强牢固性。  （9）轮子：毂及辋圈为高密度聚乙稀材质；轮胎为 100%橡胶材质，直径Φ200mm。  （10）底下4个轮子的整套重量为12kg。  （11）桶身正面丝印垃圾投放标志。  4、每个桶的颜色必须按深圳市垃圾分类标准要求采购。 | 不可偏离 |
| 7 | 垃圾桶检测 | 所有垃圾桶的样品检测报告应包括以下内容：  1、规格与尺寸：容器壁厚、容积。  2、材质和性能：抗冷热性、硬度指标、脚踏翻盖机构可靠性、坠落实验、重锤冲击，以上检测方法按《塑料垃圾桶通用技术条件（CJ/T280-2008）》。技术参数需符合本表所涉要求。产品检测（供货时）：委托有资质单位检测  3、每种规格各抽取20个样 品进行检测。  4、检测项目至少包括：  （1）容积（实际容积允许偏差-5%（含）～+5%（含））；  容器壁厚、抗冷热性、脚踏翻盖机构可靠性、坠落实验、重锤冲击、滚轮可靠性行驶试验、滚轮承载能力试验、吊挂部位可靠性试验。  （2）以上检测方法按《塑料垃圾桶通用技术条件（CJ/T280-2008）》。其中容器壁厚允许偏差-5%（含）～+5%（含）。  （3）台阶下落试验、硬度指标  （4）色差检测：委托人自行进行外观色差检测，若与标准色卡明显不符，则做退货处理。  5、所用材质需为全新料。发标方有权对所供产品成分进行抽检。 | 不可偏离 |

分类垃圾桶采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
| 1 | 四类桶 | 1.四类箱（固定摆放,厨余垃圾、可回收、其他及有害垃圾，单桶规格不小于83.5cm\*34cm\*34cm）（±5mm）  2.材质：外壳304不锈钢拉丝面板，内桶304不锈钢；不锈钢面板原色，不锈钢垃圾桶为一体成型，垃圾投放口带自动复位挡板，防止异味飘出，桶的背后或侧边开有便出内桶的窗口，窗口上需要安装固定锁  3.分类垃圾桶必须按深圳市垃圾分类标准要求采购（含垃圾桶上的标识） | 套 | 32 |  |
| 2 | 二类垃圾桶 | 1.二类垃圾桶（可回收、其他垃圾,规格为外径不小于80cm\*35cm\*91cm （±5mm），内径不小于34cm\*34cm\*60cm）（±5mm）  2.材质：外壳304 不锈钢拉丝面板+表面哑光喷涂，内桶304不锈钢；颜色：箱体深灰部分Pantone10c，图标Pantone3c，不锈钢面板原色、非连体式可独立组合(与福田中心区统一标准，新增地下停车场）  3.分类垃圾桶必须按深圳市垃圾分类标准要求采购（含垃圾桶上的标识） | 套 | 68 |  |
| 3 | 三类桶120L | 1.三类箱120L(固定摆放,厨余垃圾、可回收和其他垃圾）  2.带脚踩开盖分类桶材料使用高密度聚乙烯塑胶（三类垃圾桶用于餐饮广场固定摆放使用120L）  3.分类垃圾桶必须按深圳市垃圾分类标准要求采购（含垃圾桶上的标识） | 套 | 20 |  |
| 4 | 餐饮垃圾收集二类桶 | 1.餐饮垃圾收集二类箱不小于100L （±5mm）（垃圾收集使用）  2.材料使用高密度聚乙烯塑胶(配带轮托盘便于收集垃圾使用，轮子为万向轮带有锁死功能，垃圾桶带扶手有防侧翻功能)  3.分类垃圾桶必须按深圳市垃圾分类标准要求采购（含垃圾桶上的标识） | 套 | 30 |  |
| 5 | .其它垃圾桶240L | 1.其它垃圾桶240L  2.材料使用高密度聚乙烯塑胶带两轮＋带盖（与新采购的密封式垃圾清运车配套使用带两轮）  3.分类垃圾桶必须按深圳市垃圾分类标准要求采购（含垃圾桶上的标识） | 个 | 158 |  |
| 6 | 其它垃圾桶660L | 1.其它垃圾桶660L  2.材料使用高密度聚乙烯塑胶（带4轮）  3.分类垃圾桶必须按深圳市垃圾分类标准要求采购（含垃圾桶上的标识） | 个 | 50 |  |

**第二部分：询价流程**

1. **询价流程**
2. **参加单位按要求准时进入视频会议室；**
3. **参加单位按时发送文件密码至采购联系人邮箱；**
4. **宣布公开询价开始，宣读公开询价注意事项、流程；**
5. 该项目询价小组全体成员推选询价小组组长；
6. **采购联系人对参加单位投标文件解密；**
7. 询价小组组长组织询价小组完成对供应商递交的响应文件的完整性检验和符合性审查；
8. 按照符合采购需求、通过响应文件的完整性检验和符合性审查且报价最低的原则确定中选供应商；
9. 本项目“询价报告”的出具及确认。

**第三部分：评审办法**

**评审办法：**

首先对各参加单位进行符合性审查。对通过符合性审查的单位，采用100分制综合评分法进行评分。

2. **完整性和符合性检查**

完整性和符合性检查表

|  |  |
| --- | --- |
| 评议项目 | 评议标准 |
| 响应文件 | **参加单位提交的响应文件应按要求编制目录、加密；响应文件的加密密码在规定时间内发给采购人（开标后15分钟内）且文件完整可正常打开；参加单位必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖参加单位公章的响应文件**。 |
| 法人  授权书 | 企业是否提供了法人证明书、法人授权书（如企业法人为本项目授权代表，则仅提供法人证明书） |
| 资格  证明文件 | 参加单位是否提供以下证明文件：  （1）参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业（企业营业执照经营期限处于有效期内）。企业能独立承担民事责任。提供企业营业执照复印件（复印件加盖参加单位公章）。  (2)参加单位须提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）公示的企业信息打印件并加盖参加单位公章。企业公示信息应含注册资金及经营范围信息，且无未改正的经营异常信息，无严重违法失信记录。  (3)参加单位提供2019年1月1日至采购公告发布之日（以合同签订时间为准）的垃圾桶销售合同（不少于三份），业绩累计总和不低于30万元，提供业绩合同关键页复印件加盖参加单位章公章，合同关键页包含但不限于项目名称、业主方名称、合同主要内容、合同金额、签订时间、甲乙双方盖章等信息。参加单位需自行汇总合同清单中各合同金额。  (4)本项目不接受联合体投标，不可转包或非法分包。 |
| 控制金额 | 本项目报价控制金额为人民币30万元整，超过上述控制金额的报价响应文件做废标处理。 |

1. **询价及评审**
2. 基本原则

评审工作应依据国家和地方有关采购的法律法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

1. 评审方式
2. 根据符合本项目采购要求、通过完整性和符合性审查且总报价最低的原则确定成交供应商。
3. 当最低报价相同时，则以其提供的除价格外的其他响应内容为依据进行评议，择优确定成交单位。

**第四部分：响应文件说明**

1. **被邀请供应商应递交的报价清单和响应文件**

按第十一项、第十二项要求提供的相应文件（含商务、技术条款响应/偏离表，报价清单等），响应文件应编制目录（含页码） 。

1. **主要**响应文件参考清单：
   * + 1. 报价清单。
       2. 营业执照复印件，加盖公章。
       3. 企业法人（负责人）证明书、法人授权书。如单位法人（负责人）为本项目投标代表，则仅提供法人（负责人）证明书。（加盖公章）
       4. 提供国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn）上关于企业基础信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息等信息页面查询结果截图打印件（加盖企业公章）。
       5. 提供业绩证明资料，并加盖公章（根据项目需求提供）。
       6. 企业简介/个体商户简介，加盖公章（根据项目需求提供）。
       7. 询价邀请函中要求提供的其他文件。

**第五部分：参考附件**

附件1：**报价一览表**

**报 价 一 览 表**

**报价单位：**

**交货地点：深圳会展中心或**采购人指定的其他地点

**币别：人民币 税率：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 交货期：\_\_\_\_\_\_\_天**

| **序号** | **物资名称** | **型号规格** | **品牌** | **数量** | **单位** | **报价**  **（含税）** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价** | **合计** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计金额** | | | | | | **/** |  |

注：

* 1. 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
  2. 参加单位使用本表报价单格式报价，不能按期他格式或清单报价。
  3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。
  4. 表中“物资名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

**法定代表人（或经营者）或委托授权人（签字或盖章）：**

**单位盖章：**

**日期： 年 月 日**

附件2：技术规格响应/偏离表

**技术规格响应/偏离表**

参加单位名称：

| 序号 | 招标文件技术规格 | | 参加单位响应 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条目号 | 技术规格明细 | 响应内容 | 有/无  偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填报说明：

* + - 1. 本表中的《招标文件技术规格》来自于公开询价邀请通知书的第十一、十二项《项目要求及数量》中的“技术要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。
      2. 《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术规格明细》内容，将会导致该投标不能通过符合性检查。
      3. 《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件3：商务条款响应/偏离表

**商务条款响应/偏离表**

参加单位名称：

| 序号 | 招标文件商务要求 | | 参加单位响应 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无  偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填报说明：

* + - 1. 本表中的《招标文件商务要求》来自于公开询价邀请通知书的第十一、十二项《项目要求及数量》中的“商务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。
      2. 《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该投标不能通过符合性检查。
      3. 《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件4：法定代表人证明书

**法定代表人（或经营者）证明书**

参加单位名称：

参加单位地址：

营业执照号码： ，经济性质： ，

姓名： ，性别： ，年龄： ，职务： ，

系 的法定代表人（或经营者）。

特此证明

说明：

* + - 1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2. 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。
      3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

单位名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_

法人身份证复印件（反面）

法人身份证复印件（正面）

附件5：法人授权委托证明书

**法人（经营者）授权委托证明书**

本授权书声明：我 （姓名）系

（参加单位名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司参与本项目询价的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有公开询价过程。本委托书有效期截至 年 月 日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

参加单位名称： **（盖章）**

参加单位法定代表人（或经营者）： **（签字或盖章）**

授权委托日期： 年 月 日

代理人身份证复印件（反面）

代理人身份证复印件（正面）

附件6：经营业绩一览表

**经营业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期 | 业主单位 | 服务/施工地点 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

（注：此表格式如不合适，参加单位可自行调整。）

法定代表人（或经营者）或委托授权人（签字或盖章）：:

单位名称及盖章：

日期： 年 月 日

附件7：售后服务承诺书

**售后服务承诺书**主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：参加单位可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

1. 售后服务内容及范围（含保修服务）；
2. 售后服务人员安排及联系方式；
3. 应急响应时间安排；
4. 维修服务收费标准；
5. 主要零配件价格；
6. 其它服务承诺。

法定代表人（或经营者）或委托授权人（签字或盖章）：:

单位名称及盖章：

日期： 年 月 日

附件8：履约情况及社会信誉承诺书

**履约情况及社会信誉承诺书**

致： （采购人）

我司郑重承诺：

1. （参加单位名称）在最近三年内（ 年 月 日至报名截止时间）没有处于被责令停业，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。
2. （参加单位名称）及法定代表人在最近三年内（ 年 月 日至报名截止时间）没有行贿犯罪记录。

3、（参加单位名称）自 年 月 日至报名截止时间，提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。

以上承诺如有虚假，你方有权取消我方中选资格，我方同意给你方造成的损失予以赔偿。

参加单位（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日