**公开询价**

**邀请通知书**

**项目名称：变压器维护保养及4#配电室空调负荷迁移工程**

**深圳会展中心管理有限责任公司**

**二O一九年十一月**

**目 录**

[**第一部分：项目要求** 1](#_Toc24304924)

[一、 单位名称 1](#_Toc24304925)

[二、 单位地址 1](#_Toc24304926)

[三、 项目名称 1](#_Toc24304927)

[四、 项目介绍 1](#_Toc24304928)

[五、 实施地点 1](#_Toc24304929)

[六、 报名截止时间 1](#_Toc24304930)

[七、 响应文件递交截止时间、地点及注意事项 1](#_Toc24304931)

[八、 联系人与联系方式 2](#_Toc24304932)

[九、 结果通知 2](#_Toc24304933)

[十、 特别说明 2](#_Toc24304934)

[十一、 项目要求及数量 2](#_Toc24304935)

[十二、 其他项目说明资料 9](#_Toc24304936)

[**第二部分：询价流程** 10](#_Toc24304937)

[十三、 询价流程 10](#_Toc24304938)

[**第三部分：评审办法** 11](#_Toc24304939)

[十四、 评审办法： 11](#_Toc24304940)

[（一）完整性和符合性检查 11](#_Toc24304941)

[（二）询价及评审 12](#_Toc24304942)

[**第四部分：响应文件说明** 13](#_Toc24304943)

[十五、 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件 13](#_Toc24304944)

[**第五部分：参考附件** 14](#_Toc24304945)

[附件1：考察证明 14](#_Toc24304946)

[附件2：技术服务响应/偏离表 15](#_Toc24304947)

[附件3：商务条款响应/偏离表 16](#_Toc24304948)

[附件4：报价一览表（工程） 17](#_Toc24304949)

[附件5：报价一览表（货物）（本项目不适用） 18](#_Toc24304950)

[附件6：报价一览表（服务）（本项目不适用） 19](#_Toc24304951)

[附件7：法定代表人证明书 20](#_Toc24304952)

[附件8：法人授权委托证明书 21](#_Toc24304953)

[附件9：经营业绩一览表（本项目不适用） 22](#_Toc24304954)

[附件10：售后服务承诺书 23](#_Toc24304955)

**第一部分：项目要求**

1. **单位名称**

深圳会展中心管理有限责任公司（以下简称“采购人”）

1. **单位地址**

深圳市福田区福华三路 深圳会展中心

1. **项目名称**

变压器维护保养及4#配电室空调负荷迁移工程（以下简称“本项目”）

1. **项目介绍**

本工程是采购人根据国家相关标准和规范要求，对31台变压器进行保养及部分空调负荷进行调整。采购人现拟采用公开询价方式选定该项目合作单位，项目具体要求及工程量详见本通知书**第十一、十二项**。

1. **实施地点**

深圳会展中心

1. **报名截止时间**

2019年11月18日17时整（北京时间），逾期报名的将不会被本项目接受。。

1. **响应文件递交截止时间、地点及注意事项**

响应文件递交截止时间为2019年11月21日17时整（北京时间），地点为深圳市福华三路深圳会展中心7展馆201A。

**注意事项：**

1. 所有文件均以实际送达时间为准，逾期送达的文件将被拒收（温馨提示：采用邮递方式递交响应文件的，请预留足够的投递时间）。
2. 所有文件均须按要求加签密封并加盖公章。通过邮寄方式送达文件的，需特别注意邮寄包装内的响应文件必须符合本邀请函中的密封要求。
3. **联系人与联系方式**

联系人:杨先生 电话/传真：0755-82848831

1. **结果通知**

本项目询价结果以采购人签发的“中选通知书”为准。

1. **特别说明**

本通知书上载明的内容如有变动，以采购人公告或通知为准。

1. **项目要求及数量**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **（一）商务需求** | | | |
| **序号** | **需求名称** | **需求说明** | **偏离选项** |
| 1 | 资质要求 | 1. 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，在法律和财务上独立。（参加单位须提供企业营业执照复印件并加盖参加单位公章） 2. 参加单位须提供公示的企业基本信息（或商事登记信息、年报公示信息）页面打印件并加盖投标单位公章（国家企业信用信息公示系统网址如下：http://www.gsxt.gov.cn/)。公示信息应含注册资金信息，且无未改正的经营异常信息，无严重违法失信记录。（若响应文件中未提供，则以询价小组在评审时间查询的信息为准进行评议） 3. 参加单位必须具备承装（修、试）电力设施许可证资质五级（含五级）及以上资质（投标单位必须提供上述资质证明的复印件加盖公章）。 4. 参加单位必须提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，各证明书及复印件均须加盖公章。 5. 本项目不接受联合体投标，不得转包或非法分包。 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | 1. 参加单位必须按照本项目要求提供总报价及详细工程分项报价清单。 2. 本项目报价以人民币为结算币种，报价包含完成本项目所需的全部材料费、施工费、管理费、安全措施费、规费及税费等所有费用。 3. 项目工程量清单详细报价各子项不得出现不平衡报价。参加单位同意中标后接受招标人对投标报价的有关审核意见（包括但不限于上级部门审计意见、工程结算审核意见等）。一旦发现中选单位存在不平衡报价，中选单位必须将存在不平衡报价问题的子项报价修正为市场平均价，并积极按以下方式配合招标人处理存在的问题，其中，由上级部门审计发现的，高于市场平均价的差额由中选单位额外提供等值服务或等值备品备件；由工程结算审核发现的，直接在付款金额中扣减高于市场平均价差额。 4. 参与本项目报价的费用由参加单位自理。 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 | 本项目控制金额为人民币26.55万元（含26.55万元）。参加单位报价不得高于控制金额，否则参加单位的响应文件视同偏离并做无效处理。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款方式 | 1. 项目竣工验收合格后支付合同总金额的95%。 2. 质保期满后不存在质量问题，则支付合同总金额剩余的5%（不计利息）。 3. 有关付款详细事宜以合同条款为准。 | 不可偏离 |
| 5 | 工期要求 | 本项目控制合同工期为30个日历日，如遇不可抗拒或因配合采购人经营造成的工期延误，经采购人签字确认可顺延合同工期。否则，每延期一天采购人将直接从应付款里扣除2000元作为违约金。 | 不可偏离 |
| 7 | 项目拟派人员 | 1. 参加单位须指定项目技术负责人，并提供该负责人姓名、电话、职务及身份证复印件（加盖公章，原件备查）等信息，负责联络协调及跟进该项目具体实施。 2. 参加单位安排的现场施工人员须具备相应的资格证书（如低压电工作业证或高压电工作业证等），并提交拟安排人员资格证复印件加盖公章。 3. 进场前须另行向采购人书面报备，如实际进场人员有变动的，变动后的实际进场人员的规模及资格等级不得低于报价响应文件中的承诺，且未经采购人书面同意，前款中指定的本项目负责人不得变动。 | 不可偏离 |
| 10 | 现场踏勘 | 采购人定于2019年11月19日10时整邀请参加单位人员察看现场并讲解需求，参加单位应按时到达指定地点并持《现场考察证明》（格式见附件）参加由采购人组织的现场踏勘工作，过时不候；参加单位完成现场踏勘后，察看现场须由采购人管理人员签字确认，须将《现场考察证明》交由采购人现场踏勘负责人当场签字确认并将其密封于后续的响应文件中。  参加单位应自行承担不参与现场考察带来的一切后果。  采购人：周工（ 电话：0755-82848819）  集合地点：会展中心负二楼配电运行值班室 | 不可偏离 |
| **（二）技术/服务需求** | | | |
| **序号** | **需求名称** | **需求说明** | **偏离选项** |
| 1 | 工程位置 | 深圳会展中心高压配电室 | 不可偏离 |
| 2 | 负荷迁移工程量 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 设备名称 | 数量 | 相关要求和参数 | | 1 | 电力电缆 | 210米 | 增加ZA-YJV-4\*95+1\*50mm2电缆约210米，电缆中间接头2套，电缆终端接头6套。 | | 2 | 电缆桥架 | 30米 | 400\*100\*1.5mm桥架约30米，（电脑灰、环氧脂粉末涂料、经静电喷涂处理）。 | | 3 | 配电箱 | 2个 | 1. 600\*500\*250mm配电箱2个（乳白色、防静电喷涂、钢板厚不低2.0毫米）。 2. 配电箱内配置：250A的T3N250/3P空气开关2个，160A的T2N160/3P空气开关4个。（含电磁脱扣器）。 3. 空气开关参考品牌：ABB、施耐德。 | | 4 | 低压抽屉柜 | 2个 | 1. 新增的250A抽屉开关柜要与现有低压柜的开关柜相匹配，现有开关型号为：施耐德Compact NSX250。 2. 抽屉柜的柜体外形相关尺寸以现场踏勘实物为准。 | | 不可偏离 |
| 3 | 变压器保养 | 31台江苏中电设备制造公司的变压器（8台2000Kva、14台1600 kVA、3台1000 kVA、6台800 kVA）根据《电力设备预防性试验规程(Q/CSG114002-2011)求进行保养：   1. 清扫瓷套管和外壳，其次检查外壳、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化，电缆及母线有无变形现象，有破裂的应进行更换。 2. 检查母线接触面是否保持清洁，接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。 3. 检查变压器的接地是否良好。。 4. 紧固引线端子、接地螺丝、母线螺丝。 5. 清洁变压器内部及配件上的灰尘，检查通风系统是否运行正常温度控制器是否运行正常，对有损坏的设备进行更换处理。 6. 用2500V摇表测试绕组、铁芯绝缘电阻，并与变压器出厂前测定值比较，绝缘电阻不低于出厂原始数据的70%。 |  |
| 4 | 安装调试和施工要求 | 1. 参加单位须根据施工现场的实际情况，制定并提交切实可行的施工组织方案和施工计划，以及针对紧急情况或意外事故的应急预案。 2. 施工期间，需充分考虑和配合会展中心的正常经营需要，如影响会展中心的正常经营时，应及时采取保护或停工措施。 3. 施工前须对现场进行勘查，熟悉现场情况。 4. 参加单位要熟悉变压器及低压电缆安装的相关规范要求，具备处理各种应急问题的能力，发现设备缺陷必须及时向采购人报告。 5. 送电后做好三相相序测定，相序与测试前保持一致。 6. 变压器保养后出具相关保养检测报告。 7. 中选单位应注重现场的文明施工，对施工区域的施工垃圾及时自行清除，不得乱堆乱放。 8. 中选单位应对现场施工作业人员的安全负全部责任，采取切实有效的安全措施、设置安全可靠的防护设施，确保现场人员人身及采购人财产安全，并自觉杜绝所有违法违章违规及无防护措施的危险作业行为。 9. 中选单位承诺严格按照安全规程安排施工作业，采购人有权制止现场违规或存在安全隐患的作业现象。 | 不可偏离 |
| 5 | 验收要求 | 1. 工程完工后，投标单位应及时提出验收申请，经采购人组织相关使用部门进行现场验收。 2. 根据国家相关电力安装施工规范和标准进行验收： 3. 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB[50168-2018](http://www.csres.com/detail/324206.html)。 4. 《电气装置安装工程接地接置施工及验收规范》GB50169-2016。 | 不可偏离 |
| 6 | 工程质保服务承诺 | 1. 本项目4#配电室空调负荷迁移子项质保期至少为2年，最终质保期以《质量保证承诺书》上的免费保修年限承诺为准。 2. 参加单位须提供《质量保修服务承诺书》，包括但不限于质保期内出现质量问题的保修承诺，提交免费保修年限承诺及保修电话、联系人、责任人等。 | 不可偏离 |

1. **其他项目说明资料**

**无**

**第二部分：询价流程**

1. **询价流程**
2. 采购人在会展中心官方网站及深圳市属国企阳光采购服务平台上同步发布《公开询价邀请通知书》，符合项目要求并有意参与的供应商请于项目响应文件递交截止时间前递交相关资料;
3. 采购人收集响应文件递交截止时间内收到的密封报价及其他相关资料；
4. 由该项目询价小组全体成员推选询价小组组长；
5. 由询价小组组长组织询价小组完成对供应商递交的响应文件的完整性检验和符合性审查；
6. 按照符合采购需求、通过响应文件的完整性检验和符合性审查且报价最低的原则确定中选供应商；
7. 本项目“询价报告”的出具及会签。

**第三部分：评审办法**

1. 评审办法：

首先对各参加单位进行符合性审查。对通过符合性审查的单位，采用**100分制综合评分法**进行评分。

1. **完整性和符合性检查**

|  |  |
| --- | --- |
| 评议项目 | 评议标准 |
| 响应文件 | 参加单位提交的响应文件是否按要求编制目录、密封及标注，是否1个正本，1个副本；参加单位必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖参加单位公章的响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | 参加单位是否提供以下证明文件：   * + - 1. 参加单位是否为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，在法律和财务上独立。（参加单位须提供企业营业执照复印件并加盖参加单位公章，企业营业执照经营期限是否处于有效期内）；       2. 参加单位是否提供了公示的企业基本信息（或商事登记信息、年报公示信息）页面打印件并加盖投标单位公章（国家企业信用信息公示系统网址如下：http://www.gsxt.gov.cn/)。公示信息应含注册资金信息，且无未改正的经营异常信息、无严重违法失信记录。（若响应文件中未提供，则以询价小组在评审时间查询的信息为准进行评议）       3. 参加单位是否持有承装（修、试）电力设施许可证资质五级（含五级）及以上资质（投标单位必须提供上述资质证明的复印件加盖公章）       4. 是否联合体报价、是否转包、是否非法分包。 |
| 控制金额 | 总金额是否超26.55万元。 |

1. **询价及评审**
2. 基本原则

评审工作应依据国家和地方有关采购的法律法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

1. 评审方式
2. 根据符合本项目采购要求、通过完整性和符合性审查且报价最低的原则确定成交供应商。
3. 当最低报价相同时，则以其提供的除价格外的其他响应内容为依据进行评议，择优确定成交单位。

**第四部分：响应文件说明**

1. 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件
2. **主要**响应文件清单（包含但不仅限于以下内容）
   * + 1. 报价清单。
       2. 营业执照复印件，加盖公章。
       3. 企业法人证明书、法人授权书。如单位法人为本项目投标代表，则仅提供法人证明书。（加盖公章）
       4. 提供国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn）上关于企业基础信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息等信息页面查询结果截图打印件（加盖公章）。
       5. 提供业绩证明资料，并加盖公章。
       6. 企业简介，加盖公章。
       7. 询价邀请函中要求提供的其他文件。
3. **文件要求**
   * + 1. 报价清单及相关资料应编制目录（页码）、装订成册、装袋并加封签密封，封签处加盖企业公章。
       2. 响应文件一式三份，一个正本，两个副本，并在文件封面及密封袋上清晰标注；

报价清单上必须注明承诺对该邀请函第十一、十二项“无偏离”。

**第五部分：参考附件**

附件1：考察证明

**现场考察证明**

供方（ ）：

已于**20**××**年**××**月**××**日**参加了采购人（深圳会展中心管理有限责任公司）关于××××××××××**项目**的现场考察，详细听取了采购人的讲解和要求，已经知晓采购人本次项目的所有内容以及技术要求等。

采购人管理人员签字：

日期：

附件2：技术服务响应/偏离表

**技术服务响应/偏离表**

参加单位名称：

| 序号 | 公开询价文件技术服务 | | 参加单位响应 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条目号 | 技术服务明细 | 响应内容 | 有/无  偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的“公开询价文件技术服务”来自于公开询价邀请通知书的第十一、十二项《项目要求及数量》中的“技术服务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术服务明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件3：商务条款响应/偏离表

**商务条款响应/偏离表**

参加单位名称：

| 序号 | 公开询价文件商务要求 | | 参加单位响应 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无  偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的“公开询价文件商务要求”来自于公开询价邀请通知书的第十一、十二项《项目要求及数量》中的“商务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件4：报价一览表（工程）

**报价一览表（工程）**

工程名称： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_

币种：人民币 税率： % 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： | | | | | |  |  |

注：

* 1. 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
  2. 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
  3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位（盖章）：

报价日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件5：报价一览表（货物）（本项目不适用）

**报价一览表（货物）**

项目名称： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_

交货地点： 交货期：

币种：人民币 税率： % 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： | | | | | | | |  |

注：

* 1. 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
  2. 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
  3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。
  4. 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

报价日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件6：报价一览表（服务）（本项目不适用）

**报价一览表（服务）**

项目名称：

币种：人民币 税率： % 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： | | | | | |  |  |

注：

* 1. 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
  2. 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
  3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

报价日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件7：法定代表人证明书

**法定代表人证明书**

参加单位名称：

参加单位地址：

营业执照号码： ，经济性质： ，

姓名： ，性别： ，年龄： ，职务： ，

系 的法定代表人。

特此证明

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

参加单位名称及盖章：

日 期： 年 月 日

法人身份证复印件（反面）

法人身份证复印件（正面）

附件8：法人授权委托证明书

**法人授权委托证明书**

本授权书声明：我 （姓名）系

（参加单位名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司参与本项目公开询价的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的公开询价报价及响应文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有公开询价过程。本委托书有效期截至 年 月 日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人： ，性别： ，年龄： ，

身份证号码： ，职务： ，

参加单位名称及盖章：

参加单位法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

说明：1.委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2.委托书不得转让、买卖。

3.将此委托书提交对方作为合同附件。

代理人身份证复印件（反面）

代理人身份证复印件（正面）

附件9：经营业绩一览表（本项目不适用）

**经营业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期 | 业主单位 | 服务/施工地点 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

（注：此表格式如不合适，参加单位可自行调整。）

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

附件10：售后服务承诺书

**售后服务承诺书**主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：参加单位可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

1. 售后服务内容及范围（含保修服务）；
2. 售后服务人员安排及联系方式；
3. 应急响应时间安排；
4. 维修服务收费标准；
5. 主要零配件价格；
6. 其它服务承诺。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

日期： 年 月 日