**竞争性谈判**

**邀请通知书**

**项目名称：深圳会展中心垃圾房钢结构除锈和卫生间改造工程（二次启动）**

**深圳会展中心管理有限责任公司**

**二零一九年一月**

**目录**

[**第一部分：项目要求** 1](#_Toc532916326)

[一、 单位名称 1](#_Toc532916327)

[二、 单位地址 1](#_Toc532916328)

[三、 项目名称 1](#_Toc532916329)

[四、 项目介绍 1](#_Toc532916330)

[五、 实施地点 1](#_Toc532916331)

[六、 报名截止时间 1](#_Toc532916332)

[七、 谈判日期及地点 1](#_Toc532916333)

[八、 联系人与联系方式 1](#_Toc532916334)

[九、 结果通知 2](#_Toc532916335)

[十、 特别说明 2](#_Toc532916336)

[十一、 项目要求及数量 2](#_Toc532916337)

[十二、 其他项目说明资料：工程量清单 7](#_Toc532916338)

[十三、 谈判流程 10](#_Toc532916339)

[**第三部分：评审办法** 11](#_Toc532916340)

[十四、 评审办法： 11](#_Toc532916341)

[（一）符合性检查 11](#_Toc532916342)

[（二）综合评议指标表 12](#_Toc532916343)

[**第四部分：响应文件说明** 16](#_Toc532916344)

[十五、 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件 16](#_Toc532916345)

[**第五部分：参考附件** 18](#_Toc532916346)

[附件1：考察证明 18](#_Toc532916347)

[附件2：技术服务响应/偏离表 19](#_Toc532916348)

[附件3：商务条款响应/偏离表 20](#_Toc532916349)

[附件4：报价一览表（工程） 21](#_Toc532916350)

[附件5：报价一览表（货物）（本项目不适用） 22](#_Toc532916351)

[附件6：报价一览表（服务）（本项目不适用） 23](#_Toc532916352)

[附件7：法定代表人证明书 24](#_Toc532916353)

[附件8：法人授权委托证明书 25](#_Toc532916354)

[附件9：经营业绩一览表 26](#_Toc532916355)

[附件10：售后服务承诺书 27](#_Toc532916356)

**第一部分：项目要求**

1. **单位名称**

深圳会展中心管理有限责任公司（以下简称“采购人”）

1. **单位地址**

深圳市福田区福华三路深圳会展中心

1. **项目名称**

深圳会展中心垃圾房钢结构除锈和卫生间改造工程（二次启动）

1. **项目介绍**

采购人为进一步改善展馆室外卫生间和垃圾房环境，拟对相关区域进行翻新改造,本次维修改造涉及展馆东南角垃圾房和卫生间。采购人现拟采用“竞争性谈判”的方式选定该项目合作单位，项目具体要求及工程量详见本通知书**第十一、十二项**。

1. **实施地点**

深圳会展中心

1. **报名截止时间**

报名截止时间为2019年1月17日17时整（北京时间），以确认收到报名回函传真时间为准，报名回函格式见公告附件。

1. **谈判日期及地点**

谈判时间为2019年1月23日14时30分（北京时间）开始，地点暂定为深圳会展中心三楼310会议室，届时请各参加单位带齐报价清单和响应文件准时参加谈判。

1. **联系人与联系方式**

联系人:杨先生 电话：0755-82848831 传真：0755-82848694

1. **结果通知**

本项目谈判结果以采购人签发的供应商“中选通知书”为准。

1. **特别说明**

本通知书上载明的内容如有变动，以采购人公告或通知为准。

1. **项目要求及数量**

|  |
| --- |
| **（一）商务需求** |
| **序号** | **需求名称** | **需求说明** | **偏离选项** |
| 1 | 资质要求 | 1. 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，（企业营业执照经营期限处于有效期内）。企业自身具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，无未改正的不良经营行为记录，并能独立承担民事责任。（参加单位须提供企业营业执照复印件及国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）上公示的企业基础信息、行政许可、行政处罚、列入经营异常名录以及列入严重违法失信企业名单（黑名单）等信息查询结果页面截图打印件，加盖参加单位公章）
2. 参加单位必须具备建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上资质。参加单位必须提供上述资质证明的复印件并加盖参加单位公章。
3. 参加谈判的代表必须是参加单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书的该单位员工。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权谈判代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，各证明书须加盖参加单位公章，身份证原件备查）。
4. 本项目不接受联合体投标。
 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | 1. 参加单位必须按照本项目要求提供**单项报价**及**综合总价报价**；根据《工程量清单》内容，填写《报价一览表》（见附件4）。
2. 项目工程量清单详细报价各子项不得出现不平衡报价。参加单位同意中标后接受采购人对投标报价的有关审核意见（包括但不限于上级部门审计意见、工程结算审核意见等）。一旦发现中标人存在不平衡报价，中标人必须将存在不平衡报价问题的子项报价修正为市场平均价，并积极按以下方式配合采购人处理存在的问题，其中，由上级部门审计发现的，高于市场平均价的差额由中标人额外提供等值服务或等值备品备件；由工程结算审核发现的，直接在付款金额中扣减高于市场平均价差额。
3. 本项目报价以人民币为结算币种,项目总价包干,包含完成本项目范围内全部工程施工内容所需的一切费用。
4. 本次投标费用由参加单位自理。
 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 | 本项目控制金额为人民币42.80万元，超出上述控制金额的报价视同无效，作废标处理。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款方式 | 1. 项目验收合格后，一次性支付合同金额的95%。
2. 剩余5%款项留作质保金。质保期满后，项目无质量或遗留问题后一次性支付（不计利息）。
 | 不可偏离 |
| 5 | 工期要求 | 本项目工期为60个日历日。 | 不可偏离 |
| 6 | 项目负责人 | 参加单位须指定项目负责人，并提供包括但不仅限于该负责人姓名、电话、职务及身份证复印件（加盖参加单位公章，原件备查）等信息，负责联络协调及跟进该项目具体实施、现场施工管理以及安全管理。 | 不可偏离 |
| 7 | 现场踏勘 | 参加单位应在谈判前参加由采购人组织的现场查看工作并**索取本项目的图纸资料**。采购人定于**2019年1月18日上午10时整（北京时间）**邀请参加单位人员查看现场并讲解需求。参加单位察看现场须由采购人管理人员签字确认，并将现场考察证明书附于密封的响应文件中。现场考察证明书格式见附件，采购人联系人：赵工（ 电话：0755-82848670）。 | 不可偏离 |
| **（二）技术/服务需求** |
| **序号** | **需求名称** | **需求说明** | **偏离选项** |
| 1 | 工程位置 | 本项目涉及的范围为会展中心展馆东南角垃圾房和卫生间。 | 不可偏离 |
| 2 | 工程概述 | 1. 拆除部分
	* + 1. 拆除卫生间所有设施、墙面、地面，不包含门窗，并将拆除垃圾清运至政府指定的垃圾受纳场。
			2. 拆除垃圾房原有卷帘门、窗户、并搬运至采购人指定的区域存放。
2. 新建部分
	* + 1. 垃圾房屋面和排水沟进行防水处理。
			2. 按照现有门洞，制作不锈钢卷帘门，包含运输安装，不锈钢材质不低于304#。
			3. 将垃圾房内钢结构进行除锈翻新，需将钢结构金属表面的污迹先行进行清理，再进行钢结构除锈翻新，油漆采用佐敦系列金属油漆进行，涂刷环氧富锌底漆一遍，环氧云铁中间漆一遍，聚氨酯面漆二遍。
			4. 制作安装新的铝合金窗户，窗户材质厚度不小于1.5mm。玻璃采用8mm中空钢化玻璃。
			5. 垃圾房屋檐收口，采用与现有屋檐收口一样的材质折成，进行安装固定，保持与现有收口一致。
			6. 垃圾房屋面排水管道安装，采用PVC排水管材。
			7. 对卫生间结构出现的暴筋、墙面裂缝进行处理。
			8. 按照图纸进行放样，确定洁具位置，进行给排水管道的安装，给水管道采用不锈钢材质管道,排水管道采用PVC管材，管道安装完毕需进行压力试验，符合规定后进行下一道工序。
			9. 地面、墙面进行抹灰找平，安装天花吊顶，墙面及地面的铺贴，墙面贴块需采用专用瓷砖胶进行，墙面地面贴块不得有空鼓现象。
			10. 土建部分施工完毕后进行洁具、用水设备、隔断、的安装，安装需符合相关规范要求。
 | 不可偏离 |
| 3 | 施工要求 | 1. 施工期间，需充分考虑和配合会展中心的正常经营需要，不得影响会展中心的正常经营，必要时需根据采购人要求及时采取保护或停工措施。
2. 拆除前，中选单位可要求与采购人共同对所有需保护性拆除的设施设备的现状（包括但不仅限于外观、功能等方面）进行现场确认。施工完毕后必须保证设备设施的正常完好。如有损坏，施工单位需在采购人要求的时限内维修至设备设施完好且运行正常。
3. 中选单位应注重现场的文明施工，对施工区域做好围挡，施工垃圾须及时自行清除，不得乱堆乱放。
4. 中选单位安排的现场参与专业或特种作业（按相关法律法规和规章制度有持证或资格准入要求的）的人员，必须具备其相应的特种作业证件，且实际进场人员的资格等级及人员规模不得低于该项目响应文件中的承诺内容）。
5. 中选单位须根据施工现场的实际情况，制定并提交切实可行的施工组织方案和施工计划，以及针对紧急情况或意外事故的应急预案。
6. 中标单位应对现场施工作业人员的安全负全部责任，采取切实有效的安全措施、设置安全可靠的防护设施，以确保现场人员人身及采购人财产安全，并自觉杜绝违章违规及无防护措施的危险作业行为。
7. 中选单位应承诺严格按照安全规程安排施工作业，进入工作现场的施工人员须遵守现场及深圳会展中心的相关规章制度，采购人有权制止现场违规或存在安全隐患的作业现象。
 | 不可偏离 |
| 4 | 验收要求 | (1)工程全部完工后，中选单位应及时提出书面验收申请，经采购人组织相关部门进行现场验收。(2)根据国家或工程属地行业相关规范和标准进行验收。 | 不可偏离 |
| 5 | 工程质保服务承诺 | 1. 《质量保修服务承诺书》，包括但不限于质保期年限承诺、质保期内及期满后出现质量问题的服务承诺等内容。
2. 本工程质保期至少为二年，期间由于非人为因素造成的损坏应由中选单位及时免费维修更换。
3. 前款为最低质保期要求，最终以《质量保修服务承诺书》提交的质保年限承诺为准。
 | 不可偏离 |

1. **其他项目说明资料：工程量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 施工项目规格及要求 | 计量单位 | 工程量 |
|
| 1 | 楼地面拆除 | 拆除原地砖及基础层。 | m2 | 74.36 |
| 2 | 立面块料拆除 | 拆除原墙面砖。 | m2 | 146.88 |
| 3 | 栏杆、栏板拆除 | 拆除原不锈钢护栏。 | m | 13.50 |
| 4 | 铲除涂料面 | 铲除原建筑白灰层。 | m2 | 74.36 |
| 5 | 余方弃置 | 废弃料品种:拆除后垃圾外运至政府指定倾倒地点。 | m3 | 22.90 |
| 6 | 吊顶天棚 | 1. 1.2mm厚铝单板，表面氟碳喷涂两遍。
2. 固定铝收边角及铝合金方板专用龙骨50mm\*50mm\*0.5mm厚，中距450用专用吊件和6吊杆与U型轻钢龙骨固定。
3. U型轻钢主龙骨60mm\*27mm\*1.2mm中距≤1200mm找平后与8钢筋吊杆固定钢筋吊杆，中距≤1200mm，吊杆上部与与角钢焊接。
4. 12膨胀螺栓固定L36\*4角钢长40mm。
 | m2 | 41.60 |
| 7 | 天棚抹灰 | 墙、柱、天棚抹灰面满刮腻子二遍、刷乳胶漆、底油各一遍、面漆二遍。 | m2 | 74.36 |
| 8 | 平面砂浆找平层 | (1)100mm厚C20素混凝土垫层。(2)150mm厚C25混凝土,内配c10@200双层双向。 | m2 | 74.36 |
| 9 | 石材地面 | 1. 1000mm\*1000mm花岗岩石材，工字拼楼地面,含填缝剂擦缝。
2. 素水泥黏贴层。
3. 20mm厚1:3干性水泥砂浆。
4. 石材做六面防护及晶面处理
5. 具体要求详见图纸及规范要求。
 | m2 | 14.08 |
| 10 | 块料地面 | 1. 专用填缝剂擦缝。
2. 10mm厚600mm\*600mm防滑地砖。
3. 20mm厚M20砂浆结合层。
 | m2 | 84.36 |
| 11 | 屋面卷材防水 | 自粘聚合物防水卷材不低于1.5mm，用911防水做两次并试水。 | m2 | 90.00 |
| 12 | 地面防水 | (1)2mm厚聚合物防水砂浆。(2)20mm厚M15预拌砂浆保护层。 | m2 | 84.36 |
| 13 | 墙面涂膜防水 | 2mm厚反应型聚合物水泥防水涂料,沿墙至墙顶。 | m2 | 146.88 |
| 14 | 墙砖 | (1)配套强力瓷砖胶粘贴,揉挤压光。(2)6mm厚M20预拌砂浆结合层。(3)10mm厚M15预拌砂浆压入金属网,分层压实抹。(4)清理墙基，铺设300\*600mm墙砖 | m2 | 146.88 |
| 15 | 拖布池 | 用TOTO牌专用拖布池。 | 个 | 2 |
| 16 | 卫生间洗漱台 | (1)台面长3m，高90cm,宽70cm。(2)用40mm\*40mm\*4mm镀锌角钢做支架，外用花岗岩制作，厚度不小于20mm，颜色需经采购人确认。 | m2 | 4.20 |
| 17 | 洗脸盆 | 成品TOTO台下盆含TOTO感应型水龙头。 | 套 | 8 |
| 18 | 卫生间镜面 | 0.8\*3米镜面玻璃两块，厚度10mm，边用304#不锈钢包边。 | m2 | 4.80 |
| 19 | 小便器 | 成品TOTOP墙挂式小便器。 | 组 | 4 |
| 20 | 大便位隔断 | 卫生间隔断8位，防水防潮高强度隔离板。 | m2 | 24.30 |
| 21 | 大便器 | 成品TOTOP蹲便式大便器含大便器冲水阀脚踩式（DN32)，其中含两套坐便器。 | 组 | 8 |
| 22 | 残疾人卫生间抓手 | 规格700mmx800mm，采用304不锈钢材质，管径40mm，厚度不小于1.5mm。 | m | 1.50 |
| 23 | 普通灯具 | (1)名称:LED吸顶灯。(2)规格:40W。 | 套 | 5 |
| 24 | 风扇 | (1)名称:排风扇。(2)规格:300mm\*300mm。(3)安装方式:墙排式。 | 台 | 2 |
| 25 | 照明开关 | (1)名称:照明开关(单控三联)。 | 个 | 2 |
| 26 | 不锈钢管 | (1)安装部位:给水管，材质为304#不锈钢，厚度符合国家相关标准规范。(2)介质:室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径 50。 | m | 32.00 |
| 27 | 不锈钢管 | (1)安装部位:给水管，材质为304#不锈钢，厚度符合国家相关标准规范。(2)介质:室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径 32。 | m | 20.00 |
| 28 | 塑料管 | (1)名称:排水管。(2)材质、规格:PVC-DN110。 | m | 30.00 |
| 29 | 水表 | (1)名称:水表。(2)型号、规格:DN50。(3)连接形式:螺纹。 | 个 | 1 |
| 30 | 雨水口 | (1)名称:雨水井盖。(2)材质:球墨铸铁。 | 座 | 2 |
| 31 | 钢护栏 | 钢材品种、规格:不锈钢栏杆，直型材质为304#不锈钢，厚度1.5mm。 | m | 13.50 |
| 32 | 龙门架 | 钢材品种、规格:用钢管架，高度5m，人工搭建。 | m2 | 225.00 |
| 33 | 金属面油漆 | (1)构件名称:佐敦油漆底漆一遍，面漆两遍。(2)腻子种类:含除锈打磨。 | m2 | 225.00 |
| 34 | 边条 | 铝角 40mm\*40mm\*4mm 包边 | m | 400.00 |
| 35 | 铝合金窗 | (1)材质厚度不小于1.5mm，玻璃采用8mm中空钢化玻璃。 | m2 | 15.60 |
| 36 | 屋顶收口盖 | (1)用铝板0.5厚，折成15度。用螺丝固定并防水处理。 | ㎡ | 21.60 |
| 37 | 垃圾房周边水槽 | (1)用304#不锈钢方通288m 6cm\*5cm 厚度1.2mm（做支架）(2)加工要求及等级:304#不锈钢平板，厚度1.5mm，折成90度，焊接处理。 | m2 | 84.00 |
| 38 | 塑铝板 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:140cm\*80cm 折成90度，用结构胶粘连，边口结构胶装饰。 | m2 | 84.00 |
| 39 | 金属门窗拆除 | 先行将原有卷帘门进行拆除。 | m2 | 74.93 |
| 40 | 金属卷帘(闸)门 | (1)门代号及洞口尺寸:6100mm\*5100mm。(2)门材质:制作安装新的不锈钢卷帘门。(3)启动装置含电动装置。 | 樘 | 2 |
| 41 | 金属卷帘(闸)门 | (1)门代号及洞口尺寸:4100mm\*3100mm。(2)门材质:制作安装新的不锈钢卷帘门。(3)启动装置含电动装置。 | 樘 | 1 |
| 42 | 塑料管 | (1)安装部位:屋顶到地面PVC联塑 DN110，管卡12个。(2)介质:PVC联塑DN110 弯头8个。(3)材质、规格:PVC联塑DN110 直接10个。 | m | 28.00 |

**第二部分：谈判流程**

1. **谈判流程**

1、谈判小组推选组长主持谈判；

2、响应文件的完整性检验和参加单位基本情况的符合性审查；

3、商务及技术需求响应性评定；

4、参加单位按抽签顺序作项目的讲解和演示，限时10分钟；

5、参加单位现场回答谈判小组成员的提问，限时10分钟；

6、参加单位提供最后一次报价；

7、谈判小组成员采用有记名投票方式按综合评议指标评分；

8、综合评分的计算和排序；

9、本项目采购第一候选供应商、备选供应商的确定及“谈判报告”的出具。

**第三部分：评审办法**

1. 评审办法：

首先对各参加单位进行符合性审查。对通过符合性审查的单位，采用**100分制综合评分法**进行评分。

1. **符合性检查**

|  |  |
| --- | --- |
| 评议项目 | 评议标准 |
| 响应文件 | 参加单位提交的响应文件是否按要求编制目录、密封及标注，是否1个正本，1个副本；参加单位必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖参加单位公章的响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | 参加单位是否提供以下证明文件：* + - 1. 参加单位是否提供企业营业执照复印件（所有复印件加盖投标单位公章）；企业营业执照经营期限是否处于有效期内，是否提供了国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）上公示的企业基础信息、行政许可、行政处罚、列入经营异常名录以及列入严重违法失信企业名单（黑名单）等信息查询结果页面截图打印件，是否存在异常经营行为；
			2. 参加单位是否提交了建筑装修装饰专业工程承包资质贰级以上（含贰级）资质证明资料（资质证明的复印件是否加盖公章）；
			3. 是否为联合体投标。
 |
| 控制金额 | 总价是否超42.80万元。 |

1. **综合评议指标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评议内容** | **分值** | **评议标准及权重** |
| **价格评议项（**40**分）** |
| 价格评议 | 40 | 以所有满足谈判文件要求参加单位报价的算术平均值作为基准价（如仅有两家单位通过符合性审查和不可偏离项检查时，则以较低的报价作为基准价），投标报价最接近基准价的参加单位价格分最高。（价格分保留至小数点后两位）价格分=（1-︱投标报价-基准价︱÷基准价）×价格权重 |
| **商务评议项（**20**分）** |
| 类似工程施工经验 | 20 | 1. **评审标准：**2016年至本项目交易公告发布日，同类项目业绩：
2. 同类工程业绩累计≥500万元，得20分；
3. 400万元≤同类工程业绩累计＜500万元，得15分；
4. 300万元≤同类工程业绩累计＜400万元，得12分；
5. 200万元≤同类工程业绩累计＜300万元，得9分；
6. 100万元≤同类工程业绩累计＜200万元，得6分；
7. 50万元≤同类工程业绩累计＜100万元，得4分；
8. 同类工程业绩累计＜50万元，得2分。
9. **证明文件：**
10. 投标人自行汇总并计算业绩总金额。
11. 须提供合同关键页或中标通知书扫描件或复印件加盖投标人公章，原件备查。
12. 未提供同类工程业绩或提供证明资料不全者，不得分。
 |
| **技术评议项（**40**分）** |
| 项目实施的重点、难点分析和解决方案 | 21 | 1. **评审内容：**根据对该项目的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案的合理性、可行性进行横向比较评分。
2. **评分标准：**优得15-21分；良得7-14分；一般得1-6分。
 |
| 项目人员 | **7** | 1. **评审内容：**根据对派驻该项目团队进行横向比较评分。
2. **评分标准：**
3. 项目经理持有注册建造师证书，得4分；
4. 项目人员持有专职安全管理证书，得3分。
5. **证明文件：**提供相关资质证明文件，未按要求提供或提供不清晰导致评委无法判断的不得分，原件备查。以上得分可累加。
 |
| 工期 | 6 | 1. **评审内容：**根据对该项目的工期的安排及承诺进行横向比较评分。
2. **评分标准：**在确保项目施工质量要求的基础上，工期每提前1天得1分，最高6分。
 |
| 保证措施及服务承诺 | 6 | 1. **评审内容：**根据对该项目的质量、安全保证措施及违约承诺，售后服务措施及质保期承诺进行横向比较评分。
2. **评分标准：**优得5-6分；良得3-4分；一般得1-2分。
 |

算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

1、若分项报价与总价不一致，以总价为准。

2、若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果参加单位不接受以上对其错误的更正，采购人将拒绝其参加谈判。

供应商在参加本项目谈判时，无需交纳谈判保证金。如有意参与本项目谈判，请在本邀请通知书规定的报名截止时间内回传报名回函并致电确认，采购人只接受报名成功的单位参加谈判。

在谈判开始前2天，供应商如对“邀请通知书”有疑问，请以书面形式（加盖单位公章）向采购人提出，采购人将视情况给予电话或书面解答；供应商在上述时间未提出疑问的，视为已完全理解并接受了“邀请通知书”所有内容，并不再对“邀请通知书”提出任何质疑。

谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对“邀请通知书”进行修改，并有权对谈判日期进行调整。

“邀请通知书”的修改将以书面形式通知所有成功报名的单位，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认。如无回函确认，产生的后果由供应商自行承担。联系方式详见本通知书第八项。

**第四部分：响应文件说明**

1. 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件

按第九项、第十项要求提供商务、技术条款响应/偏离表，报价清单和响应文件分开，分别装袋密封，并在密封袋上清晰标注；响应文件要求编制目录，装订成册，一式两份(一个正本，一个副本,亦应清晰标注)。

谈判响应文件目录（相关资料应包含但不仅限于以下内容）：

* 1. 公司情况一览表；
	2. 企业营业执照副本复印件、税务登记证复印件（加盖参加单位公章）；
	3. 注册资金证明文件（可提供体现基本信息、注册资金信息、以及许可经营信息的工商管理部门网页查询截图，打印件加盖公章）；
	4. 法定代表人证明书（加盖公章）；
	5. 法人授权委托证明书（加盖公章）（如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，身份证原件备查）；
	6. 商务条款响应/偏离表；
	7. 技术/服务条款响应/偏离表；
	8. 项目报价一览表（加盖公章）；
	9. 业绩一览表及合同关键页复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；
	10. 项目/施工方案（根据项目需求提供）；
	11. 资质证明文件（加盖公章）（根据项目需求提供）；
	12. 售后服务承诺书（根据项目需求提供）；
	13. 现场考察证明（根据项目需求提供）；
	14. 项目团队成员简介及认证资格证书复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；
	15. 企业员工社保证明资料（加盖公章）（根据项目需求提供）；

**第五部分：参考附件**

附件1：考察证明

**现场考察证明**

参加单位（ ）：

 已于**20**××**年**××**月**××**日**参加了采购人（深圳会展中心管理有限责任公司）关于**深圳会展中心**××××××××××**(项目名称)**的现场考察，详细听取了采购人的讲解和要求，已经知晓采购人本次项目的所有内容以及技术要求等。

采购人管理人员签字：

日期：

附件2：技术服务响应/偏离表

**技术服务响应/偏离表**

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件技术服务 | 参加单位响应 |
| --- | --- | --- |
| 条目号 | 技术服务明细 | 响应内容 | 有/无偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件技术服务》来自于竞争性谈判邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“技术服务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术服务明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件3：商务条款响应/偏离表

**商务条款响应/偏离表**

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件商务要求 | 参加单位响应 |
| --- | --- | --- |
| 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件商务要求》来自于竞争性谈判邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“商务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件4：报价一览表（工程）

**报价一览表（工程）**

工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_

币种：人民币 税率：% 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： |  |  |

注：

* 1. 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
	2. 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
	3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位（盖章）：

报价日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件5：报价一览表（货物）（本项目不适用）

**报价一览表（货物）**

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_

交货地点： 交货期：

币种：人民币 税率：% 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： |  |

注：

* 1. 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
	2. 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
	3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。
	4. 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

报价日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件6：报价一览表（服务）（本项目不适用）

**报价一览表（服务）**

项目名称：

币种：人民币 税率：% 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： |  |  |

注：

* 1. 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
	2. 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
	3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

报价日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件7：法定代表人证明书

**法定代表人证明书**

参加单位名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

参加单位地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

营业执照号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，经济性质：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_，性别：\_\_\_\_\_\_\_\_，年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_，职务：\_\_\_\_\_\_\_\_，

系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

参加单位名称及盖章：

日 期：年月日

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

附件8：法人授权委托证明书

**法人授权委托证明书**

本授权书声明：我 （姓名）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（单位名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）作为我公司参与本项目竞争性谈判的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的竞争性谈判响应文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有竞争性谈判过程。本委托书有效期截至\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_，性别：\_\_\_\_\_\_\_\_，年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_，

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，职务：\_\_\_\_\_\_\_\_，

参加单位名称及盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

参加单位法定代表人：（签字或盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权委托日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_ 月\_\_\_日

说明：1.委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2.委托书不得转让、买卖。

3.将此委托书提交对方作为合同附件。

代理人身份证复印件（反面）

代理人身份证复印件（正面）

附件9：经营业绩一览表

**经营业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期 | 业主单位 | 服务/施工地点 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

（注：此表格式如不合适，参加单位可自行调整。）

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

附件10：售后服务承诺书

**售后服务承诺书**主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：参加单位可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

1. 售后服务内容及范围（含保修服务）；
2. 售后服务人员安排及联系方式；
3. 应急响应时间安排；
4. 维修服务收费标准；
5. 主要零配件价格；
6. 其它服务承诺。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

日期：年月日